# {{ manual.title }} | KST4Contest Manual
KST4Contest manual page: {{ manual.title }}

← Back to manual overview

# DX Cluster Server

# Integrierter DX-Cluster-Server

> 🇬🇧 English version | 🇩🇪 Du liest gerade die deutsche Version

Ab Version 1.23 enthält KST4Contest einen integrierten DX-Cluster-Server. Dieser sendet Spots direkt an das Logprogramm, wenn eine Richtungs-Warnung ausgelöst wird.

(Idee von OM0AAO, Viliam Petrik – danke!)

## Wozu dient der integrierte DX-Cluster-Server?

Wenn KST4Contest erkennt, dass eine Station aus der eigenen Richtung ein Sked anfragt und gleichzeitig eine QRG bekannt ist, wird automatisch ein DX-Cluster-Spot generiert und an den Cluster-Client des Logprogramms gesendet.

Das Logprogramm zeigt den Spot in der Bandkarte an. Ein Klick auf den Spot stellt Frequenz und Mode des Transceivers direkt ein – ohne manuelles Eintippen.

## Einrichtung

### In KST4Contest

In den Preferences → DX-Cluster-Server-Einstellungen:

1. Port des internen Servers eintragen (z. B. 7300 oder 8000 – muss mit dem Logprogramm übereinstimmen).
2. Spotter-Rufzeichen eintragen – unbedingt ein anderes Rufzeichen als das Contest-Rufzeichen verwenden!
   - Grund: Logprogramme filtern Spots, die vom eigenen Rufzeichen stammen, als „gearbeitet" heraus. Wenn der Spotter dasselbe Rufzeichen hat, werden die Spots nicht angezeigt.
3. Angenommene MHz eintragen: Bei Frequenzangaben wie „.205" im Chat muss KST4Contest entscheiden, ob 144.205, 432.205 oder 1296.205 gemeint ist. Bei Einband-Contests einfach die entsprechende Bandmitte eintragen. Vollständige Frequenzangaben wie „144.205" oder „1296.338" im Chat werden immer korrekt erkannt.

### In UCXLog

- Verbindung zu einem DX-Cluster-Server konfigurieren:
  - Host: `127.0.0.1` (oder IP des KST4Contest-Computers)
  - Port: Wie in KST4Contest konfiguriert
  - Passwort: kann leer bleiben
- Über die Schaltfläche „Send a test message to your log" kann die Verbindung getestet werden.

### In N1MM+

Ähnliche Einstellungen:

- Host: `127.0.0.1` (oder IP des KST4Contest-Computers)
- Port: Wie in KST4Contest konfiguriert

## Funktionsweise

Ein Spot wird generiert, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:

1. Eine Richtungs-Warnung wurde ausgelöst (Station macht ein Sked in die eigene Richtung).
2. QRG der Station ist bekannt (aus dem Chat ausgelesen oder manuell eingetragen).

Der generierte Spot enthält:

- Rufzeichen der Station
- Frequenz
- Spotterzeit

Das Logprogramm kann den Spot dann in der Bandkarte anzeigen und den TRX per Mausklick auf die Frequenz abstimmen.

## Multi-Computer-Setup

Wenn KST4Contest auf einem separaten Computer läuft (nicht auf dem Log-Computer):

- Host im Logprogramm: IP des KST4Contest-Computers (nicht `127.0.0.1`)
- Entspricht der Konfiguration der QSO-UDP-Broadcast-Pakete (siehe Log-Synchronisation)

## Getestete Logprogramme

- UCXLog ✓
- N1MM+ ✓

Weitere Testergebnisse sind willkommen – bitte per E-Mail an DO5AMF melden.